Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12
(ред. от 28.06.2010)
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02"
(вместе с "СанПиН 2.1.4.1116-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.03.2002)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2002 N 3415)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 18.08.2016 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2002 г. N 3415

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2002 г. N 12

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ "ПИТЬЕВАЯ ВОДА.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ
В ЕМКОСТИ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. САНПИН 2.1.4.1116-02"
Список изменяющих документов
(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11,
Изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ <*> и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 <**>, постановляю:
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295.

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 г., с 1 июля 2002 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации -
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
15 марта 2002 года

Дата введения: с 1 июля 2002 года

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ,
РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1116-02
Список изменяющих документов
(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11,
Изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)

I. Область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (далее - санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, расфасованной в емкости: бутыли, контейнеры, пакеты (далее - расфасованных вод), предназначенной для питьевых целей и приготовления пищи, а также требования к организации контроля ее качества.
1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - изготовителями), деятельность которых связана с разработкой, производством, испытаниями и реализацией расфасованных вод, а также для организаций, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
1.3. Настоящие санитарные правила не распространяются на минеральные воды (лечебные, лечебно-столовые, столовые).

II. Общие положения

2.1. Настоящие санитарные правила имеют целью обеспечить население высококачественной и оптимальной по содержанию биогенных элементов расфасованной водой для укрепления здоровья и предотвратить появление в торговой сети и специальных службах жизнеобеспечения (при чрезвычайных ситуациях) некачественных расфасованных вод, потребление которых может привести к нарушению здоровья населения.
2.2. Требования настоящих санитарных правил должны соблюдаться при разработке государственных стандартов, технических условий, проектной и технико-технологической документации, инструктивно-методических материалов, рекламной и другой сопроводительной информации, регламентирующей, характеризующей и определяющей качество расфасованных вод, процессы ее производства, хранения, транспортировки, а также при строительстве, реконструкции и эксплуатации предприятий по производству расфасованных вод.
2.3. Производство и реализация расфасованной воды изготовителями разрешается только при наличии:
- санитарно-эпидемиологического заключения на воду водоисточника и готовую продукцию,
- нормативной документации на готовую продукцию (технические условия),
- утвержденного технологического регламента (или инструкции),
- рабочей программы контроля качества производимой воды, согласованной с территориальным центром госсанэпиднадзора.
2.4. Качество воды, подлежащей розливу, должно соответствовать гигиеническим нормативам, изложенным в настоящем СанПиНе. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. При наличии в воде веществ, на которые не установлены нормативы, изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить проведение работ по обоснованию ПДК и методов их контроля.
2.5. Изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить обеззараживание емкостей для розлива и обеззараживание или консервирование воды, гарантирующие их безопасность в эпидемиологическом отношении и безвредность по химическому составу.
2.6. Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод, предназначенных для розлива, предпочтительными методами обеззараживания являются озонирование и физические методы обработки, в частности УФ-облучение.
2.7. Технологический процесс обработки питьевой воды на предприятии проводят в строгом соответствии с производственно-технологическим регламентом (технологическим описанием, технологической инструкцией), который учитывает гигиеническую характеристику качества воды водоисточника.
2.8. Допускается для розлива расфасованной воды использование емкостей, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.
2.9. Сроки и температурные условия хранения воды, расфасованной в емкости из синтетических материалов, должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации (далее - НД) на готовую продукцию.
2.10. Государственный надзор за соблюдением требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
2.11. Решение о запрещении или ограничении использования населением расфасованной воды принимается по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска ее потребления для здоровья населения.
2.12. Информация о приостановлении действия санитарно-эпидемиологического заключения на расфасованную воду или его отмене доводится центрами госсанэпиднадзора до сведения изготовителя, потребителей, Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России в течение не более 10 дней с момента принятия решения.
2.13. Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются изготовителями, деятельность которых связана с производством расфасованных вод. Изготовители обязаны своевременно осуществлять производственный контроль.

III. Классификация категорий качества питьевых вод,
расфасованных в емкости

3.1. В зависимости от водоисточника воду питьевую подразделяют на:
- артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую (инфильтрационную) - из подземного водоисточника;
- речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водоисточника.
3.2. В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют на:
- очищенную или доочищенную из водопроводной сети;
- кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно необходимыми макро- и микроэлементами).
3.3. В зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований к воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико-биологических требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории:
- первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее получения) безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства;
- высшая категория - вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из самостоятельных, как правило, подземных, предпочтительно родниковых или артезианских, водоисточников, надежно защищенных от биологического и химического загрязнения).
При сохранении всех критериев для воды 1-й категории питьевая вода оптимального качества должна соответствовать также критерию физиологической полноценности по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолептических и санитарно-токсикологических показателей.

IV. Гигиенические требования и нормативы качества
питьевых вод, расфасованных в емкости

4.1. Настоящими санитарными правилами установлены гигиенические нормативы состава и свойств расфасованных вод для двух категорий качества (таблица 1, п. I.б).
4.2. Качество расфасованной воды должно соответствовать гигиеническим нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле.
4.3. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 1, а также нормативам содержания основных солевых компонентов, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таблицах 1 (п. I.б) и 2 (п. II.а).

Таблица 1

┌───────────────┬───────┬───────────────────────────┬──────┬─────┐
│  Показатели   │Едини- │Нормативы качества расфасо-│Пока- │Класс│
│               │цы из- │ванных питьевых вод, не    │затель│опас-│
│               │мерения│более                      │вред- │ности│
│               │       ├──────────┬────────────────┤ности │     │
│               │       │  Первая  │Высшая категория│1)    │     │
│               │       │категория │                │      │     │
├───────────────┴───────┴──────────┴────────────────┴──────┴─────┤
│               I. КРИТЕРИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ:                │
│               I.а. Органолептические показатели:               │
├───────────────┬───────┬──────────┬────────────────┬──────┬─────┤
│Запах при 20   │ баллы │    0     │       0        │ орг. │  -  │
│град. С        │       │          │                │      │     │
│При нагревании │       │    1     │       0        │      │     │
│до 60 град. С  │       │          │                │      │     │
├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤
│Привкус        │ - " - │    0     │       0        │ орг. │  -  │
├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤
│Цветность      │градусы│    5     │       5        │ орг. │  -  │
├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤
│Мутность       │  ЕМФ  │    1,0   │       0,5      │ орг. │  -  │
├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤
│Водородный     │       │          │                │      │     │
│показа-        │единицы│ 6,5 - 8,5│   6,5 - 8,5    │ орг. │  -  │
│тель (pH),     │       │          │                │      │     │
│в пределах     │       │          │                │      │     │
├───────────────┴───────┴──────────┴────────────────┴──────┴─────┤
│             I.б. Показатели солевого состава <*>:              │
├───────────────┬───────┬──────────┬────────────────┬──────┬─────┤
│Хлориды        │  г/л  │    250   │      150       │ орг. │  4  │
├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤
│Сульфаты       │ - " - │    250   │      150       │ орг. │  4  │
├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤
│Фосфаты (PO4)  │ - " - │    3,5   │      3,5       │ орг. │  3  │
└───────────────┴───────┴──────────┴────────────────┴──────┴─────┘

Примечание: <*> Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на органолептические (эстетические) свойства воды.
1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

4.3.1. Не допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной пленки и осадка.
4.4. Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:
4.4.1. Содержанию основных солевых компонентов (таблица 2, п. II.а).
4.4.2. Содержанию токсичных металлов I, II и III классов опасности (таблица 2, п. II.б).
4.4.3. Содержанию токсичных неметаллических элементов и галогенов (таблица 2, п. II.в, г).
4.4.4. Содержанию органических веществ антропогенного и природного происхождения по обобщенным и отдельным показателям (таблица 2, п. II.д).
4.4.5. Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой воды для промышленного розлива, устанавливаются индивидуально для каждого водоисточника в соответствии с действующими санитарными правилами.

Таблица 2

┌───────────────┬───────┬─────────────────────────┬───────┬──────┐
│  Показатели   │Едини- │Нормативы качества расфа-│Пока-  │Класс │
│               │цы из- │сованных вод, не более   │затель │опас- │
│               │мерения├──────────┬──────────────┤вред-  │ности │
│               │       │Первая ка-│Высшая катего-│ности  │      │
│               │       │тегория   │рия           │1)     │      │
├───────────────┼───────┴──────────┴──────────────┼───────┼──────┤
│       1       │                 2               │   3   │  4   │
├───────────────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┤
│         II. КРИТЕРИИ БЕЗВРЕДНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА:         │
│       II.а. Показатели солевого и газового состава <**>:       │
├───────────────┬───────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────┤
│Силикаты (по   │       │          │              │       │      │
│Si)            │ мг/л  │    10    │      10      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Нитраты (по    │       │          │              │       │      │
│NO3)           │ - " - │    20    │      5       │ орг.  │  3   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Цианиды (по    │       │          │              │       │      │
│CN-)           │ - " - │  0,035   │    0,035     │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Сероводород    │       │          │              │       │      │
│(H2S)          │ - " - │  0,003   │    0,003     │ орг.  │  4   │
│               │       │          │              │ зап.  │      │
├───────────────┴───────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────┤
│                    II.б. Токсичные металлы:                    │
├───────────────┬───────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────┤
│Алюминий (Al)  │ мг/л  │   0,2    │     0,1      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Барий (Ba)     │ - " - │   0,7    │     0,1      │ - " - │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Бериллий (Be)  │ - " - │  0,0002  │    0,0002    │ - " - │  1   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Железо (Fe,    │       │          │              │       │      │
│суммарно)      │ - " - │   0,3    │     0,3      │  орг. │  3   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Кадмий (Cd,    │       │          │              │       │      │
│суммарно)      │ - " - │  0,001   │    0,001     │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Кобальт (Co)   │ - " - │   0,1    │     0,1      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Литий (Li)     │ - " - │   0,03   │     0,03     │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Марганец (Mn)  │ - " - │   0,05   │     0,05     │  орг. │  3   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Медь (Cu,      │       │          │              │       │      │
│суммарно)      │ - " - │    1     │      1       │ - " - │  3   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Молибден (Mo,  │       │          │              │       │      │
│суммарно)      │ - " - │   0,07   │     0,07     │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Натрий (Na)    │ - " - │   200    │      20      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Никель (Ni,    │       │          │              │       │      │
│суммарно)      │ - " - │   0,02   │     0,02     │с.-т.  │  3   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Ртуть (Hg,     │       │          │              │       │      │
│суммарно)      │ мг/л  │  0,0005  │    0,0002    │с.-т.  │  1   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Селен (Se)     │ - " - │   0,01   │     0,01     │ - " - │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Серебро (Ag)   │ - " - │  0,025   │    0,025     │с.-т.  │  3   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Свинец (Pb,    │       │          │              │       │      │
│суммарно)      │ - " - │   0,01   │    0,005     │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Стронций       │       │          │              │       │      │
│(Sr2+)         │ - " - │    7     │      7       │ - " - │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Сурьма (Sb)    │ - " - │  0,005   │    0,005     │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Хром (Cr6+)    │ - " - │   0,05   │     0,03     │с.-т.  │  3   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Цинк (Zn2+)    │ - " - │    5     │      3       │  орг. │  3   │
├───────────────┴───────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────┤
│           II.в. Токсичные неметаллические элементы:            │
├───────────────┬───────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────┤
│Бор (B)        │ мг/л  │   0,5    │     0,3      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Мышьяк (As)    │ - " - │   0,01   │    0,006     │ - " - │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Озон 2)        │ - " - │   0,1    │     0,1      │  орг. │  3   │
├───────────────┴───────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────┤
│                        II.г. Галогены:                         │
├───────────────┬───────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────┤
│Бромид - ион   │ мг/л  │   0,2    │     0,1      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Хлор остаточный│       │          │              │       │      │
│связанный      │ - " - │   0,1    │     0,1      │  орг. │  3   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Хлор остаточный│       │          │              │       │      │
│свободный      │ - " - │   0,05   │     0,05     │  орг. │  3   │
├───────────────┴───────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────┤
│          II.д. Показатели органического загрязнения:           │
├───────────────┬───────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────┤
│Окисляемость   │       │          │              │       │      │
│перманганатная │мг О2/л│    3     │      2       │   -   │  -   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Аммиак и       │       │          │              │       │      │
│аммоний - ион  │ - " - │   0,1    │     0,05     │       │      │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Нитриты (по    │       │          │              │       │      │
│NO2)           │ - " - │   0,5    │    0,005     │  орг. │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Органический   │       │          │              │       │      │
│углерод        │ мг/л  │    10    │      5       │   -   │  -   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Поверхностно - │       │          │              │       │      │
│активные       │       │          │              │       │      │
│вещества       │       │          │              │       │      │
│(ПАВ),         │       │          │              │       │      │
│анионоактивные │ - " - │   0,05   │     0,05     │  орг. │      │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Нефтепродукты  │ - " - │   0,05   │     0,01     │  орг. │      │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Фенолы летучие │       │          │              │       │      │
│(суммарно)     │ мкг/л │   0,5    │     0,5      │  орг. │  4   │
│               │       │          │              │  зап. │      │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Хлороформ      │ - " - │  60 2)   │      1       │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Бромоформ      │ - " - │    20    │      1       │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Дибромхлорметан│ - " - │    10    │      1       │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Бромдихлорметан│ - " - │    10    │      1       │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Четыреххлорис- │       │          │              │       │      │
│тый углерод    │ - " - │    2     │      1       │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Формальдегид   │ мкг/л │    25    │      25      │с.-т.  │  2   │
│(в  ред.   Изменений    N  2,   утв.   Постановлением   Главного│
│государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)│      │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Бенз(а)пирен   │ - " - │  0,005   │    0,001     │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Ди(2-этилгек-  │       │          │              │       │      │
│сил)фталат     │ - " - │    6     │     0,1      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Гексахлорбензол│ - " - │   0,2    │     0,2      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Линдан (гамма -│       │          │              │       │      │
│изомер ГХЦГ)   │ мкг/л │   0,5    │     0,2      │с.-т.  │  1   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│2,4-Д          │ - " - │    1     │      1       │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Гептахлор      │ - " - │   0,05   │     0,05     │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│ДДТ (сумма     │       │          │              │       │      │
│изомеров)      │ - " - │   0,5    │     0,5      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Атразин        │ - " - │   0,2    │     0,2      │с.-т.  │  2   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│Симазин        │ - " - │   0,2    │     0,2      │  орг. │  4   │
├───────────────┴───────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────┤
│           II.е. Комплексные показатели токсичности:            │
│                                                                │
│     (в ред. Изменений N  2, утв. Постановлением Главного       │
│   государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)    │
├───────────────┬───────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────┤
│По SUM NO2 и   │       │          │              │       │      │
│NO3            │единицы│   <= 1   │     <= 1     │   -   │  -   │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────┤
│По SUM         │       │          │              │       │      │
│тригалометанов │единицы│   <= 1   │     <= 1     │   -   │  -   │
└───────────────┴───────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────┘

Примечание: <**> Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм.
1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.
2) Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.
3) Комплексные показатели по сумме NO2 + NO3 и сумме тригалометанов рассчитываются по формуле:

, где

С - содержание в воде, расфасованной в емкости, конкретного вещества в мг (мкг)/л;
ПДК - предельно допустимая концентрация этого вещества в воде, расфасованной в емкости, с учетом ее категории в мг (мкг)/л.
(п. 3 введен Изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)
4) Выполняется анализ хлора остаточного (свободного и связанного), тригалометанов (хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) и четыреххлористого углерода только в расфасованной воде, источником которой является питьевая вода из централизованных систем питьевого водоснабжения.
(п. 4 введен Изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)
5) Для газированных вод допускается снижение водородного показателя (pH) не ниже 4,5 единиц.
(п. 5 введен Изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)

4.4.6. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в настоящем СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
4.5. Радиационная безопасность расфасованной воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице 3.

Таблица 3

┌────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────┐
│       Показатели       │    Единицы     │    Показатели радиационной    │
│                        │   измерения    │         безопасности          │
│                        │                ├──────────────┬────────────────┤
│                        │                │    первая    │     высшая     │
│                        │                │  категория   │   категория    │
├────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤
│                        Суммарные показатели 1)                          │
├────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤
│Удельная суммарная      │     Бк/кг      │     0,2      │      0,2       │
│альфа-активность        │                │              │                │
├────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│Удельная суммарная      │     Бк/кг      │     1,0      │      1,0       │
│бета-активность         │                │              │                │
├────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤
│                            Радионуклиды 2)                              │
├────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤
│       222              │                │              │                │
│Радон (   Rn) 3)        │     Бк/кг      │      60      │       60       │
├────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│SUM радионуклидов 3)    │    единицы     │    <= 1,0    │     <= 1,0     │
└────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┘

Примечания:
1) При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.
2) Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с санитарным законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.
3) При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие SUM(Аi / УВi) <= 1, где Аi - удельная активность i-го радионуклида в воде; УВi - соответствующий уровень вмешательства согласно приложению 2а к СанПиН 2.6.1.2523-09 <*> "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством.
--------------------------------
<*> Зарегистрированы Минюстом России 14.08.2009, регистрационный номер 14534.

(п. 4.5 в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11)
4.5.1. Исключен с 1 мая 2010 года. - Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11.
4.6. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 4.

Таблица 4

┌──────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐
│          Показатели          │Едини- │Нормативы качества расфа-│
│                              │цы из- │сованных вод             │
│                              │мерения├──────────┬──────────────│
│                              │       │Первая ка-│Высшая катего-│
│                              │       │тегория   │рия           │
├──────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────┤
│              IV.а. Бактериологические показатели:              │
├──────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────────┤
│ОМЧ при температуре 37 град. С│КОЕ/мл │ не более │ не более 20  │
│                              │       │    20    │              │
│ОМЧ при температуре 22 град. С│       │ не более │ не более 100 │
│                              │       │   100    │              │
├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│Общие колиформные             │КОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │
│бактерии                      │  мл   │ в 300 мл │    300 мл    │
├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│Термотолерантные колиформные  │КОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │
│бактерии                      │  мл   │ в 300 мл │    300 мл    │
├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│Глюкозоположительные колифор- │КОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │
│мные бактерии                 │  мл   │ в 300 мл │    300 мл    │
├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│Споры сульфитредуцирующих     │КОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │
│клостридий                    │  мл   │ в 20 мл  │    20 мл     │
├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│Pseudomonas aeruginosa        │       │отсутствие│ отсутствие в │
│                              │       │в 1000 мл │   1000 мл    │
├──────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────┤
│               IV.б. Вирусологические показатели:               │
├──────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────────┤
│Колифаги                      │БОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │
│                              │  мл   │в 1000 мл │   1000 мл    │
├──────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────┤
│                 IV.в. Паразитарные показатели:                 │
├──────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────────┤
│Ооцисты криптоспоридий        │кол-во/│отсутствие│  отсутствие  │
│                              │ 50 л  │          │              │
├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│Цисты лямблий                 │ - " - │отсутствие│  отсутствие  │
├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│Яйца гельминтов               │ - " - │отсутствие│  отсутствие  │
└──────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────┘

4.7. Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава расфасованной воды определяется ее соответствием нормативам, представленным в таблице 5.

Таблица 5

   Показатели    	Едини- 
цы     
измере-
ния    	Нормативы фи- 
зиологической 
полноценности 
питьевой воды,
в пределах    	Нормативы качества рас-
фасованных вод         	
			Первая ка-
тегория   	Высшая ка-  
тегория     	
        1        	   2   	      3       	    4     	     5      	
Общая минерализа-
ция (сухой оста- 
ток), в пределах 	

 мг/л  	

  100 - 1000  	

   1000   	

 200 - 500  	
Жесткость        	мг-экв/
л      	   1,5 - 7    	    7     	  1,5 - 7   	
Щелочность       	 - " - 	  0,5 - 6,5   	   6,5    	 0,5 - 6,5  	
Кальций (Ca)     	 мг/л  	   25 - 130   
     <*>      	   130    	  25 - 80   	
Магний (Mg)      	 мг/л  	  5 - 65 <*>  	    65    	   5 - 50   	
Калий (K)        	 - " - 	      -       	    20    	   2 - 20   	
Бикарбонаты      
(HCO3)           	
 - " - 	
   30 - 400   	
   400    	
  30 - 400  	
Фторид - ион (F) 	 - " - 	  0,5 - 1,5   	   1,5    	 0,6 - 1,2  	
Йодид - ион (J)  	 мкг/л 	   10 - 125   	   125    
   <**>   	  40 - 60   
   <***>    	

Примечания:
<*> Расчетно: исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг-экв/л и учета минимально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содержания кальция и наоборот.
<**> Йодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йоддефицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы (ДСД) йодид - иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм.
<***> Йодирование воды на уровне 40 - 60 мкг/л разрешается в качестве способа массовой профилактики йоддефицита при использовании иных мер профилактики.
(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)

4.9. Содержание кислорода в расфасованной воде должно быть не менее:

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

- 5 мг/л - для воды первой категории,
- 9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному при t - 20 - 22 град. С) - для воды высшей категории.
Расфасованные воды с содержанием кислорода выше 15 мг/л должны проходить санитарно-токсикологическую оценку безопасности.
(абзац введен Изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)
4.10. В качестве консервантов расфасованных вод допускаются реагенты, указанные в таблице 6.

Таблица 6

   Консерванты   	Едини- 
цы     
измере-
ния    	Предельно до- 
пустимая кон- 
центрация в   
питьевой воде 	Нормативы качества рас-
фасованных вод, не бо- 
лее                    	
			Первая ка-
тегория   	Высшая ка-  
тегория     	
Серебро (Ag)     	 мг/л  	     0,05     	  0,025   	   0,0025   	
Йод (J)          	 - " - 	    0,125     	   0,06   	    0,06    	
Диоксид углерода 
(CO2)            	
   %   	
    0,4 <*>   	
    0,4   	
    0,2     	

Примечание: <*> Максимально допустимая массовая доля диоксида углерода в соответствии с государственным стандартом для минеральных питьевых лечебных и лечебно-столовых вод.

4.11. Расфасованная вода для приготовления детского питания (при искусственном вскармливании детей) должна соответствовать нормативным величинам по основным показателям воды высшей категории, а также следующим дополнительным требованиям:
а) не допускается использование серебра и диоксида углерода в качестве консервантов;
(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)
б) содержание фторид-иона должно быть в пределах 0,6 - 1,0 мг/л;
(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)
в) содержание йодид-иона должно быть в пределах 0,04 - 0,06 мг/л <*>.
(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)
--------------------------------
Примечание:
<*> Допускается не проводить кондиционирование по йоду расфасованной воды для приготовления детского питания.
(примечание введено Изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)

4.12. Вода питьевая должна быть разлита в потребительскую тару, разрешенную в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.
(п. 4.12 введен Изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)
4.13. Маркировка расфасованной воды должна содержать информацию в соответствии с требованиями законодательства.
Маркировка расфасованной воды, предназначенной для детского питания, должна содержать информацию по условиям ее применения после вскрытия бутылки.
(п. 4.13 введен Изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)
4.14. Условия хранения и транспортировки расфасованной воды должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации изготовителя на готовую продукцию, утвержденную в установленном порядке.
(п. 4.14 введен Изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75)

V. Производственный контроль качества
расфасованных питьевых вод

5.1. Изготовители, осуществляющие производство расфасованных вод, обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:
- обеспечивать безопасность для здоровья человека расфасованных вод при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.
5.2. На основании требований настоящих санитарных правил изготовители до начала осуществления производства расфасованных вод разрабатывают рабочую программу производственного контроля (далее - рабочая программа). Рабочая программа согласовывается главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории на срок 3 года и утверждается изготовителем.
5.3. Объектами производственного контроля являются: вода водоисточника, вода на этапах водоподготовки, вода перед розливом, емкости и укупорочные средства, готовая продукция.
5.4. Перечень контролируемых показателей, периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, качества готовой продукции.
5.5. Расфасованные воды принимают партиями (количество воды в однотипных емкостях одной вместимости, одной даты розлива (день, месяц, год), сдаваемое на склад по одному документу о качестве).
5.6. Для контроля качества готовой продукции должны быть предусмотрены сокращенный (в каждой партии), сокращенный периодический (не реже одного раза в месяц) и полный (не реже 1 раза в год) анализы.
5.7. Органолептический и микробиологический контроль расфасованной воды должен проводиться в каждой партии, независимо от источника воды и способа водоподготовки.
5.8. Виды определяемых показателей качества расфасованной воды при сокращенном (в каждой партии) и сокращенном периодическом (не реже 1 раза в месяц) анализах устанавливают с учетом требований, указанных в приложении.
5.9. Лабораторные исследования осуществляются изготовителем самостоятельно либо с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.
5.10. Изготовители расфасованной воды предоставляют информацию о результатах производственного контроля центрам госсанэпиднадзора по их запросам.
5.11. Изготовитель при выявлении нарушений санитарных правил на производстве расфасованных вод должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:
- приостановить либо прекратить производство расфасованной воды;
- снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека;
- информировать центр госсанэпиднадзора в территории о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.

VI. Государственный санитарно-эпидемиологический
надзор за качеством расфасованных вод

6.1. Надзор за организацией и проведением производственного контроля является составной частью государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством расфасованных вод, осуществляемого органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
6.2. Территориальный центр госсанэпиднадзора выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на источники водоснабжения, проекты предприятий по производству расфасованных вод, согласовывает рабочие программы производственного контроля; в порядке государственного надзора осуществляет выборочный лабораторный контроль, проверяет ведение документации, регистрирует результаты анализов по согласованным точкам и показателям, технологические параметры обеззараживания, консервирования и т.д.
6.3. При изменении санитарно-эпидемиологической обстановки в районе водозаборов и местах расположения организаций центр госсанэпиднадзора информирует об этом руководителя организации, осуществляющей производство расфасованных вод, с целью корректировки рабочих программ (увеличение частоты отбора проб, расширение спектра контролируемых показателей).

Приложение
к СанПиН 2.1.4.1116-02

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ СОКРАЩЕННОМ И ПЕРИОДИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│      Наименование показателя      │         Вид анализа        │
│                                   ├───────────┬────────────────┤
│                                   │Сокращенный│Сокращенный пе- │
│                                   │ (в каждой │риодический (не │
│                                   │  партии)  │реже одного раза│
│                                   │           │в месяц)        │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│                 1                 │     2     │       3        │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│Органолептические:                 │           │                │
│- запах при 20 град. С             │     +     │                │
│- при нагревании до 60 град. С     │     +     │                │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│- привкус,                         │     +     │                │
│- водородный показатель,           │     +     │                │
│- цветность,                       │           │        +       │
│- мутность.                        │           │        +       │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│Бактериологические:                │           │                │
│ОМЧ при температуре 37 град. С     │     +     │                │
│                                   ├───────────┼────────────────┤
│ОМЧ при температуре 22 град. С     │           │        +       │
│                                   ├───────────┼────────────────┤
│Общие колиформные бактерии         │     +     │                │
│                                   ├───────────┼────────────────┤
│Глюкозоположительные               │     +     │                │
│колиформные бактерии               │           │                │
│                                   ├───────────┼────────────────┤
│Pseudomonas aeruginosa             │           │        +       │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатели органического загрязне- │           │                │
│ния:                               │           │                │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│Окисляемость перманганатная        │           │        +       │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│Содержание реагентов:              │           │                │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│озон                               │     +     │                │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│серебро                            │     +     │                │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│йодид - ион                        │     +     │                │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│фторид - ион                       │     +     │                │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│диоксид углерода                   │     +     │                │
└───────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘